|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frecuencia portadora | Frecuencia inferior | Frecuencia superior | Amplitud portadora | Amplitud moduladora | Índice de modulación |
| 100khz | 100khz-10kz=90Khz | 100khz+10kz=110Khz | 1 Vp | 1Vp | 1 |
|  |  |  |  | Vp=Vpp/2  1.82v/2 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| potencia portadora | Potencia bandas laterales | Potencia total bandas laterales |  |  |  |
| Pc= (Vc2)/2=0.5 w | PBL= (Pc\*m2)/4=0.125 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |